14、100\*10\*128\*512=65536000B=64000K=62.5M

15、（1）16\*512\*100\*512=419430400Byte=400M

（2）12000rpm=200转/秒

512\*100\*200=10240000B/s=10000KB/s=81920000b/s =80000Kb/s

注意：1G=1024M，1M=1024KB，1KB=1024B